{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":7,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,8],[9,0,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["荔城监控项目设备技术参数"]
["序号","设备名称","品牌","型号","参数","数量","单位"]
[1,"POE摄像头","大华","DH-IPC-HFW3225M","1. 具有200W像素 CMOS传感器。​​\n2. 在1920x1080 @25fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1000TVL。\n3. 支持滤光片切换功能，摄像机可在彩色/黑白模式下自动切换滤光片。（公安部型式检验报告证明）​​\n4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0005 lx。支持红外50m​​\n5. 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。​​\n6. 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080@30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。（公安部型式检验报告证明） ​​\n7. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（公安部型式检验报告证明） ​​",19,"台"]
[2,"网络硬盘录像机硬盘","大华","DH-NVR4832-4Ks2","1. 操作系统：嵌入式LINUX操作系统\n2. 视频接入：不小于32路1080P\n3. 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，单硬盘容量支持最大支持10TB，并支持SSD固态硬盘。（以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准）\n4. 支持对硬盘进行S. M. A. R. T检测、坏道检测, 支持硬盘休眠，可设置未读写操作的硬 盘自动处于休眠状态（以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准）\n5. ★可以对主码流、子码流码分别或同时进行录像；可分别对三码流控制录像，编码配置支持三码流可选，预览支持三码流切换（以公安部授权机构出具的检验报告复印件为准）\n6. 视频接入：设备总资源即每秒处理图像的总帧数，应在产品标准中明确规定，并在产品的技术文件中明示。支持最大接入带宽≥200Mbps，转发最大带宽≥200Mbps\n7. 支持 1/8、1/4、1/2、2、4、8、16 倍速 回放录像；支持每2秒间隔倒放；可同时正放8路H. 265编码，分辨率为 1920X1080的视频图像;",1,"台"]
[3,"硬盘","希捷","4T","4TB",4,"块"]
[4,"24口千兆POE交换机","H3C","S1224-PWR","1.二层千兆交换机，固定千兆端口数>=24个(支持POE 供电)\n2.★交换容量>=48Gbps，包转发速率>=35.7Mpps\n3. 符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准 \n4. ★支持Mac地址>=8K\n5. 全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发\n6. 支持MDI/MDIX自适应功能\n7. 采用存储转发的交换机制\n8. 采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；\n",1,"台"]
[5,"8口千兆POE交换机","H3C","S1208-PWR","\n★二层千兆交换机，固定千兆端口数>=8个(支持POE 供电)\n★交换容量>=16Gbps，包转发速率>=11.9Mpps\n符合IEEE 802.3 10Base-T，IEEE 802.3u 100Base-TX，IEEE802.3x和IEEE802.3ab 1000Base-T标准 \n全线速的二层千兆交换能力，保证所有端口无阻塞进行报文转发\n支持MDI/MDIX自适应功能\n采用共享缓存架构，每个端口可利用的缓存空间扩大数倍，可大大增强突发大流量的转发性能；\n支持IEEE802.3af与 IEEE802.3at，每端口支持最大30W供电，整机提供64W，\n★绿色节能，低功耗、无风扇、无噪音设计；",1,"台"]
[6,"支架","大华","DH-PFB121W","国标",16,"支"]
[7,"9U机柜","国产","定制",null,1,"个"]
["总计"]