{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":8,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[13,0,13,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["盖尾镇莲井村智能视频监控系统项目"]
["序号","名称","技术参数","单位","数量","单价(元)","小计(元)","备注"]
[]
[1,"监控探头","成像器件：1/2.7英寸 CMOS；有效像素：200万；镜头参数3.6mm/6mm/8mm/16mm/25mm；最低照度：0. 01Lux@F1.2（彩色模式）；0.001Lux@F1.2（黑白模式）；0Lux（红外灯开启）；电子快门1/3s-1/100000s；可手动或自动调节；信噪比＞56dB；分辨率1920×1080；压缩格式视频压缩：H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG；视频帧率：25fps；压缩码率：24K-10Mbps；网络接口：1个10/100M以太网口；网络协议：HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；UDP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DDNS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPnP；NTP；Bonjour；802.1x.","台",15]
[2,"硬盘录像机","可接驳第三方（SAMSUNG、Panasonic、SONY、Bosch、Arecont、AXIS、Honeywell、LG、Vivotek、SANYO、景阳等）网络摄像机； 支持500W像素高清网络视频的预览、存储与回放； 支持P2P（私网穿透）功能； 支持远程配置管理IPC，包括IPC参数设置，对同一型号IPC批量升级等； HDMI和VGA同时输出，视频输出分辨率最高达1920×1080； 支持最大16路视频实时同步回放及多路同步倒放； 支持1路语音对讲； 采用Dahua云台控制协议时，可以通过鼠标实现三维智能定位功能； 支持预览图像与回放图像的电子放大","台",1]
[3,"硬盘","4T","块",4]
[4,"机柜","19英寸","个",1]
[5,"六类网络线","六类网络线 UTP6","米",1200]
[6,"电源线缆","RVV2*1.0","米",1200]
[7,"PVC电气管","6分管","米",1200]
[8,"交换机","千兆交换机","台",1]
[9,"电源","12V；2A","个",15]
[10,"耗材","专用支架、、管扣、胶水等其他耗材","批",1]
["合计"]