{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":7,"n_cols":5,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["设备清单及参数"]
["序 号","设备名称","技术规格","数 量","单位"]
[1,"台式商业机","CPUi7-7700/内存16G/机械硬盘1T/R5-430(2G)显卡/DVD、4个以上USB接口。22寸显示器。",2,"台"]
[2,"千兆光纤模块","单模 单纤 10Km 1.0Gbps",4,"个"]
[3,"交换机","支持MPLS VPN的三层交换机\n48个10/100/1000BASE-T端口，4个10G/1G BASE-X SFP+端口，1个端口扩展槽位，配2个风扇模块，配2个电源模块",1,"台"]
[4,"防火墙","1U标准机架，标准配置6个10/100/1000M接口;网络吞吐量≥2000M，并发连接数≥140万，每秒新建连接数≥2万；\n1.  具备较好的网络适应能力，支持路由模式、透明模式、混合模式，支持多网桥模式接入，支持PPPoE接入，支持多ISP线路接入，支持链路备份和链路聚合，支持802.1Q、VTP、STP、VLAN、GVRP VLAN；\n2.  内置电信、移动、联通、教育网的4个ISP地址库，能够智能选择电信、移动、联通、教育网等多出口链路，请提供截图证明；\n3.  需支持虚拟防火墙，可划分成多个独立的虚拟防火墙系统，并可进行虚拟系统热切换，每个虚拟防火墙都是一个唯一的安全域，拥有独立的策略和资源，支持根防火墙管理员和虚拟防火墙管理员，并提供虚拟防火墙界面截图证明；\n4.  支持和IDS/IPS联动、数据库审计系统联动，形成完善的安全防御体系，须提供截图证明；\n5.  支持双机热备功能，包括主主模式、主备模式功能，支持配置同步和会话同步；支持多系统冗余、系统版本回溯，须提供截图证明；\n6 ★支持带宽预约功能：支持基于用户的预约带宽，解决突发紧急带宽需要，能够根据有效时间、使用次数策略，临时抢占带宽，提供更好的策略灵活性，须提供截图证明；否则投标无效。\n7.  基于用户的带宽控制：支持保证带宽分配、弹性带宽分配等根据优先级按需分配带宽，须提供截图证明；\n8.  ★支持WEB认证页面推送，自定义Web认证页面，并提供界面截图；\n9. 提供基于HTTPS协议的全中文、图形化的Web管理界面进行配置和管理，无需安装客户端管理软件，支持SSH、Console、SNMP管理，支持SNMPv1/v2c/v3；\n10. ★提供多种网络诊断工具，包括PING、TraceRoute、Sniffer，须提供截图证明；11. ★支持查看当前所有配置和规则信息，支持按功能模块进行策略配置备份和恢复，请提供截图证明；否则投标无效。\n12. 产品支持配置向导功能，初次登录设备时需提示配置向导界面，并在一个界面三步内需实现设备上线配置、策略配置即可投入使用，提供界面截图证明；\n13. 内置文档安全防护功能模块：系统可指定受控终端采用透明文件加解密技术，用户保存文件时，对指定类型的文件将被自动强制加密，加密过程不使用临时文件，不影响用户使用习惯；非受控终端无法使用加密后的文件，请提供截图证明；\n14. 系统提供实时监控功能，查看CPU使用率、内存使用率、并发总数统计、每秒新建会话、每IP并发统计、每IP流量统计、每IP流速统计、网络协议分析统计、接口状态等；可查看每个CPU的工作状态；",1,"台"]
[5,"合计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}