{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["监控"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监控","index":0,"n_rows":26,"n_cols":8,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,7],[2,0,2,7],[13,0,13,5],[14,0,14,7],[21,0,21,5],[22,1,22,5],[23,1,23,5],[24,1,24,5],[25,0,25,7],[26,0,26,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["\n南日赤山村数字示范村项目询价三：视频监控系统建设工程清单"]
["序号","名称","主要参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","备注"]
["一、前端设备"]
[1,"枪机","传感器类型1/3” CMOS\n帧率25fps (1280×960)\n最小照度0.01Lux @(F1.2,AGC ON)；0.014 Lux @(F1.4,AGC ON)；0 Lux with IR\n具有防红外过曝、双码流、视频水印功能 \n日夜转换模式：ICR红外滤片式\n支持感兴趣区域设置、背光补偿、数字降噪、宽动态、镜像功能\n视频编码格式：H.264、MJPEG，编码类型：Main Profile、Baseline\n智能报警功能：越界侦测、区域入侵、移动侦测、动态分析、遮挡报警、网断线、IP地址冲突、存储器满、存储器错等设置\n镜头：4mm@ F2.0 (6mm)\n红外照射距离50米\n防护等级：IP66","台",24]
[2,"枪机支架",null,"个",24]
[3,"枪机电源","DC12V/2A墙插电源适配器","台",24]
[8,"安防设备箱","1、 尺寸：200*300*500；\n2、 钢材厚度：1.5mm。","个",5]
[9,"超五类非屏蔽双绞线","1) 性能符合ISO 11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007超五类标准。          \n2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。\n3) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 \n4) 电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000\n5) 物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规。\n6) ★投标产品安全、无危害，具有美国UL产品认证，投标时需提供相关证明文件并加盖厂家公章。\n7) ★为保证实际应用中不会因增加中继连接点对传输通道的性能产生影响，满足严格的应用要求，通过权威检测机构六连接信道链路与三连接永久链路的检测，提供证明文件并加盖厂商公章。\n","米",1920]
[10,"PVC管","\n1.密度（g/cm3） 1.35～1.46; 2. 抗拉强度（MPa） 48～50; 3.  屈服强度（MPa） ≥40; 4. 拉伸弹性模量（MPa ）≥3000; 5. 弯曲弹性模量(GPa) 3.2 ; 6. 抗压强度(MPa) 100 ；7. 管壁粗糙度（μm） 90 ;8.线膨胀系数(m/℃.m) 80 ;9. 使用温度范围(℃ )0～45 ;10. 导热系数(λ，W/m·k )0.16.","米",1920]
[11,"电源线","执行标准：GB/T5023.4-2008 \n额定电压：U○/U 为 300/500V \n额定温度：70℃","米",500]
[12,"4口交换机"," 2个10/100Base-TX 以太网端口,1个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1个100/1000Base-X SFP 端口（非复用）\n 工作温度-40°~75°，适应各地区使用环境\n 交换容量≧6.8Gbps，包转发速率≧2.98MPPS\n 采用交换芯片，存储转发交换方式\n 无风扇防尘、支持自然散热，延长设备使用寿命\n 支持端口1Mbit大缓存，保证视频码流平滑传输\n 提供安防行业专用认证：公安三所检测报告\n","台",3]
[13,"8口交换机"," 8 个10/100Base-TX 以太网端口,1个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1个100/1000Base-X SFP 端口（非复用）\n 工作温度-40°~75°，适应各地区使用环境\n 交换容量≧6.8Gbps，包转发速率≧2.98MPPS\n 采用交换芯片，存储转发交换方式\n 无风扇防尘、支持自然散热，延长设备使用寿命\n 支持端口1Mbit大缓存，保证视频码流平滑传输\n 提供安防行业专用认证：公安三所检测报告\n","台",2]
[15,"光纤收发器",null,"对",5]
["小   计"]
["二、中心设备"]
[1,"综合机柜","1) 符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准。\n2) 42U网络机柜，钢化玻璃前门、全钢后门；尺寸600*600*2000。\n3) 内部方孔条采用2.0mm厚冷轧钢板，加宽设计至484mm内宽。\n4) 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准。\n5) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。\n6) 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。\n7) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看。\n8) 静态载重量不低于500KG。\n9) 内配1个通过3C认证的6位PDU，提供3C认证证明文件，PDU与机柜须同一品牌。","台",1]
[2,"网络硬盘录像机","支持场景变更侦测，区域入侵侦测，音频异常侦测，虚焦侦测，移动侦测，人脸侦测等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能\n支持最大16路4CIF实时同步回放\n支持8个硬盘位接入，可自动识别硬盘工作信息，非工作硬盘处于休眠状态\n嵌入式Linux+DSP架构\n支持网络视频输入32路\n接入带宽200Mbps\n断网补录：支持ANR技术，当网络故障时，自动启用前端SD卡存储，网络恢复后前端存储数据会自动同步至NVR中心存储，保证数据可靠性\n录像自动续传功能。\n录像加解锁功能：支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。\n输出接口：具有VGA接口和HDMI接口\n10M/100M/1000M自适应以太网口2个，标准RS-485串行接口1个，标准RS-232串行接口1个，键盘485串口1个\n\n","台",1]
[3,"硬盘","4T，监控专用硬盘","块",4]
[4,"核心汇聚交换机","24端口10/100/1000Base-T自适应以太网三层交换机，4个非复用的SFP接口，1个USB 2.0接口\n","台",2]
[6,"43寸监视器","国内品牌监视器","座",2]
[7,"辅材",null,"批",1]
["小     计"]
[1,"监控设备费用合计"]
[2,"监控设备安装调试费"]
[3,"工程费用总计"]
["备注：主要设备选用国内一流品牌"]