{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["配置清单","Sheet3","Sheet4"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配置清单","index":0,"n_rows":30,"n_cols":8,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,7],[3,0,3,7],[16,0,16,5],[17,0,17,3],[26,1,26,2],[27,0,27,5],[28,0,28,2],[28,3,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["秀屿区笏石工业园区三期工业片区丙店安置区"]
["监控工程项目设备采购建设清单"]
["序号","名称","产品主要技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","备注"]
["一、前端设备"]
[1,"枪式网络摄像机","1. 具有200万像素 CMOS传感器；  \n2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。；  \n3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，灰度等级不小于11级。；  \n4. 红外补光距离不小于110米。；  \n5. 需支持三码流技术，可同时浏览三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。；  \n6. 在1920x1080 @ 25fps下，清晰度不小于1100TVL。；  \n7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。；  \n8. 信噪比不小于59dB。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；  \n9. 需具不小于105dB宽动态。 \n10. 需支持符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。；  \n11. 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。；  \n12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。；  \n13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。；  \n14. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。；  \n15. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、场景变更等功能。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n16. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝等功能。；  \n17. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。；  \n18. 不低于IP67防尘防水等级。；  \n19. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。；  \n20. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。；  \n21. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。；  \n22. 静止场景相同图像质量下开启智能编码方式后，相比不开启此功能，码率可节约不小于1/3。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；","台",17,null,null,"需提供检测报告"]
[2,"枪机支架",null,"个",17]
[3,"枪机电源","DC12V/2A墙插电源适配器","台",17]
[4,"半球型网络摄像机","1. 具有200万像素CMOS传感器；  \n2. 需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。；  \n3. 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx，灰度等级不小于11级。；  \n4. 红外补光距离不小于50米。；  \n5. 需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。；  \n6. 在1920x1080@25fps下，码率设定为1Mbps，网口输出，清晰度不小于1000TVL。；  \n7. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，其中H.264和H.265支持Baseline/Main/High Profile。；  \n8. 信噪比不小于55dB。；  \n9. 需具大于100dB宽动态。；  \n10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。；  \n11. 支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。；   \n12. 设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。；  \n13. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。；  \n14. 设备支持无需输入用户名和密码即能浏览视频图像的匿名访问功能。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；  \n15. 需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；  \n16. 可开启或关闭智能后检索功能。（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；  \n17. 需具有电子防抖功能、ROI感兴趣区域设置、SVC、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式功能。；  \n18. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。；  \n19. 不低于IP67防尘防水等级。；  \n20. 需具有1个RJ-45 10M/100M自适应网络接口。；  \n21. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。；  \n22. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。；\n","台",4,null,null,"需提供检测报告"]
[5,"半球电源",null,"台",4]
[6,"安防设备箱","1、 尺寸：200*300*500；\n2、 钢材厚度：1.5mm。","个",8]
[7,"超五类非屏蔽双绞线","1) 性能符合ISO 11801-2002、TIA/EIA 568C.2和GB50311-2007超五类标准。          \n2) 绝缘层材料为高密度聚乙烯（HDPE）。\n3) 外护套材料为PVC，阻燃等级CM/MP。 \n4) 电气性能：工作电容≤5.6 nF/100米；线对对地电容不平衡≤330 pF/100米；额定传输速率（NVP)：65% ；线对时延差：≤45ns/100米；最大导体直流电阻：9.38Ω /100米 (24AWG)；线对直流不平衡电阻：≤2%；绝缘电阻最小值(MΩ/Km)：5000\n5) 物理特性：传输带宽大于100MHz；24AWG线规。","米",650]
[8,"PVC管","1.密度（g/cm3） 1.35～1.46; 2. 抗拉强度（MPa） 48～50; 3.  屈服强度（MPa） ≥40; 4. 拉伸弹性模量（MPa ）≥3000; 5. 弯曲弹性模量(GPa) 3.2 ; 6. 抗压强度(MPa) 100 ；7. 管壁粗糙度（μm） 90 ;8.线膨胀系数(m/℃.m) 80 ;9. 使用温度范围(℃ )0～45 ;10. 导热系数(λ，W/m·k )0.16.","米",400]
[9,"电源线","执行标准：GB/T5023.4-2008 \n额定电压：U○/U 为 300/500V \n额定温度：70℃","米",450]
[10,"4口交换机","  4个10/100Base-TX 以太网端口,1个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1个100/1000Base-X SFP 端口（非复用）\n  工作温度-40°~75°，适应各地区使用环境\n  交换容量≧6.8Gbps，包转发速率≧2.98MPPS\n  采用交换芯片，存储转发交换方式\n  无风扇防尘、支持自然散热，延长设备使用寿命\n  支持端口1Mbit大缓存，保证视频码流平滑传输","台",4]
[11,"8口交换机","8 个10/100Base-TX 以太网端口,1个 10/100/1000Base-T 以太网端口,1个100/1000Base-X SFP 端口（非复用）\n工作温度-40°~75°，适应各地区使用环境\n交换容量≧6.8Gbps，包转发速率≧2.98MPPS\n采用交换芯片，存储转发交换方式\n无风扇防尘、支持自然散热，延长设备使用寿命\n支持端口1Mbit大缓存，保证视频码流平滑传输","台",2]
[12,"无线网桥",null,"对",4]
["小     计"]
["二、中心设备"]
[1,"综合机柜","1) 符合ANSI/EIARS-310-D、DIN41491；PART1、IEC297-2、DIN41494 ；PART7、GB/T3047.2-92标准。兼容19英寸国际标准，公制标准和ETSI标准。\n2) 42U网络机柜，钢化玻璃前门、全钢后门；尺寸600*600*2000。\n3) 内部方孔条采用2.0mm厚冷轧钢板，加宽设计至484mm内宽。\n4) 脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗，静电喷塑符合欧洲ROHS 环保标准。\n5) 可关闭的上部、下部多处走线通道，底部大走线孔尺寸可按需调整。\n6) 可选配安装底座，达到固定机柜、底部过线、底部送冷风、防鼠的要求。\n7) 可方便拆卸的左右侧门和前后门，全方位操作,多方位查看。\n8) 静态载重量不低于500KG。\n9) 内配1个通过3C认证的6位PDU，提供3C认证证明文件，PDU与机柜须同一品牌。","台",1]
[2,"网络硬盘录像机","1. 可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n2. 支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图\n3. 支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）； \n4. 支持对任一录像进行添加自定义标签，单个文件最大支持196个标签，最大可以打4096个标签（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）； \n5. 支持视频摘要回放功能：将不同时间段的多个目标叠加在一个背景上同时回放（\n6. 支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n7. 支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览；\n8. 支持录像打包时间1-300分钟可设置（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n9. 支持双码流同时录像；\n10. 支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128、256等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n11. 可设置主码流、子码流、第三码流进行录像；\n12. 可同时正放或倒放32路H.265编码的视频图像；\n13. 可支持最大接入总带宽320Mbps的32路H.265编码、1080p格式的视频图像\n14. 支持智能检索回放功能：进行智能检索回放时，通过设置线、四边开、矩形、全屏4种规则，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n15. 支持带有越界、区域入侵、进入/离开区域、人员聚集、快速移动、物品遗留/拿取、停车、徘徊、场景变更、虚焦、音频异常报警、PIR报警功能的网络摄像机接入与相关报警联动功能；\n16. 支持配置导入导出功能：可通过IE浏览器、客户端软件以文档的形式导入导出设备配置文件，并且用户可编辑该文档（以招标之日前公安部授权机构出具的检测报告为准，原件备查）；\n17. 支持录像续传接收功能，接入具有断网续传功能的网络摄像机，当样机与摄像机之间网络中断并恢复后，可自动接收摄像机内存储的视频图像；\n18. 支持接入带有客流统计功能的IPC，可检索客流量并按日、周、月、年统计生成报表；\n19. 支持接入带有热度图功能的IPC，可检索热度图并按日、周、月、年统计生成报表；\n20. 支持接入带人脸侦测报警功能的IPC，触发报警时可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，可按通道、时间检索图片；\n21. 支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生；\n22. 支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像；\n23. 支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠；\n24. 支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC；；\n25. 支持8个SATA接口，1个eSATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口；","台",2,null,null,"需提供检测报告"]
[3,"硬盘","4T，监控专用硬盘","块",2,null,null,"2M码流40路存15天"]
[4,"核心汇聚交换机","1. 标准机架式19\"\n2. 支持24个10/100/1000Base-T电口，4个SFP100/1000Base-T COMBO光口\n3. 支持CLI(Console/Telnet)、SNMP、WEB 、Telnet、SSH等网管功能\n4. 交换容量≧128Gbps，包转发速率≧35.7MPPS\n5. 采用BROADCOM高性能芯片，提高交换效率\n6. 支持ACL策略，提供多种基于IP策略配置\n7. 支持端口802.1Q、GVRP、PVLAN，QinQ技术协议\n8. 支持端口聚合,支持LACP、802.3ad，支持负载均衡\n9. 支持动态ARP、静态ARP绑定\n10. 支持IGMP Snooping、静态组播\n11. 支持室内宽温：-25-55°，提高系统稳定性\n12. 无风扇防尘、支持自然散热，延长设备使用寿命\n13. 支持超静音，减少环境噪音","台",1]
[5,"控制键盘","1. 显示屏：采用10.2英寸.\n2. 800*600分辨率，支持触摸笔屏幕操作，支持与HDMI同步输出。\n3. 屏幕区和摇杆区采用分体设计；\n4. 支持POE受电；\n5. 支持2000台设备控制；\n6. 支持网络方式接入DVR、EVS、NVR、网络摄像机、球机等设备。\n7. 支持控制视频综合平台和解码器输出上墙；\n8. 支持云台PTZ操作，支持预置点、巡航和轨迹的设置与调用","台",1]
[6,"55寸监视器","1.LCD液晶监视器≥55英寸；亮度≥350cd/㎡，对比度≥1200:1。\n2. LCD监视器采用专业FPGA图像处理芯片，支持7个等级的去雾强度设置，用户可根据不同场景选择不同等级；采用自动去雾等级设置功能，设备可以根据当前场景自动匹配选择去雾参数设置；支持支持3个夜景模式选择，使光线较暗场景的图像亮度得到改善。\n3. LCD监视器可选配内置解码引擎，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC取流解码显示；支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/9/16分屏显示；支持H264、MJPEG、MPEG4解码显示 . \n4. LCD监视器支持定时开关机，为了满足特定用户非7x24小时使用LCD显示大屏的特定需求，可自定义按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；软关机记忆，大屏显示单元在断电前处于待机状态，下一次上电后，仍然处于待机状态，方便控制平台集中控制。\n5. LCD监视器支持全接口环通，支持BNC、VGA、DVI、SDI等接口的环通，支持选配DP（4K）接口，支持BNC、VGA、DVI、HDMI、SDI、DP（4K）六种信的环通显示；内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设拼接控制器可实现无限拼接显示，满足小型或者基本功能的拼接需求，使成本投入最小化。\n6. LCD监视器支持将实时画面的一帧定格持续显示，满足用户特定情况下的细节观察，静止查看。\n7. LCD可选配显示单元通过光控模块，实现根据环境光线强弱自动调整大屏显示亮度，使显示效果保持在最优状态，同时实现节约能源。\n8. LCD监视器支持3D降噪和空间降噪相结合，实现保证帧内图像平滑，运动图像前后帧之间图像平滑，有效降低噪声对图像质量的影响；3D梳状滤波消除动态视频图像的边缘锯齿，图像更加清晰、细腻，大幅提高动态视频的画质，图像画面真实流畅。\n9. LCD监视器可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出，彻底解决由于低帧率造成的画面卡顿感，使图像显示相比低帧率的图像更平滑顺畅。","座",1]
[7,"辅材",null,"批",1]
[8,"光模块",null,"对",8,null,null,"千兆"]
[9,"安装调试费",null,"批",1]
["小  计"]
["合  计（含17％增值税率）"]
["质保期结束，第二、三年起年维护费用",null,null,"5040元/年，一年一付"]

{"sheet":"Sheet3","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet4","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}