{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,9],[8,0,8,4],[8,5,8,9]]}
["莆田市秀屿区平海镇上林村民委员会就平海镇上林村“村村响”广播改造为IP广播系统设备采购项目清单"]
["序号","产品名称","参数","单位","数量","品牌","型号","成本价","小计","备注"]
[1,"多模音柱","材质：外壳铝制；防尘罩采用高PPI防尘抗湿网罩及铝合金防锈透声网。\n接收频率范围：FM：76MHz～108MHz，连续可调，步进0.1MHz，可存储；DTMB：47MHz～862MHz；DVB-C：115MHz～858MHz；\n音频功放信噪比：90.3dB；\n音频功放频率响应：±0.4dB；\n音频功放谐波失真：0.07%；\n无线FM接收电平：≥30dBμV；\n音频功放输出功率：≥25W；\n扬声器：采用5.25寸单元，纸盆采用防水复合材质，具有防水功能；\nIP接口：RJ45 X 1，10/100Mbps自适应；\nFM接口：RF X 1，公制F母座，支持RDS副载波；\n电源接口：AC 100-240V（50/60Hz），三芯电源线（不带头和座）；\n抗浪涌能力：≥4kV；\n防护等级：IP66；\n应急广播响应：平台发布应急广播消息通过DTMB/DVB-C、IP、FM方式均能唤醒音柱，能正确解析并响应；\n音频解码：解码输出音质清晰、流畅，支持MPEG1-layer1/2/3、MPEG2-layer1/2/3；\n远程控制：支持设置回传参数、回传周期、设置资源编码功能，支持时钟校时、日常/应急开停播；\n优先级播出处理：应急广播高于日常广播，电话及短信插播方式视为应急广播，相同类型广播，应首先判断广播消息级别，优先级高则优先播出。高优先级广播播出完成以后，播放次优先级广播；\n安全模块：集成国密SM2算法芯片，具有指令安全验签功能；分体式（与主板分离）；\n数据回传：可将设备工作状态、应急广播消息响应情况、设备主要参数回传到监控平台。回传信息至少包括：开关机，音量，DTMB/DVB-C、FM接收频率，本机编码，输出功率等。\n支持接入莆田市应急广播指挥系统。","个",8,"高斯贝尔","GSYZ-1"]
[2,"话筒（IP网络寻呼转播话筒）","具备应急广播音频采集功能，支持按钮一键应急广播功能；\n支持应急广播音频编码，通过IP接口输出；\n支持与莆田市公共（应急）广播云平台中心多媒体网关兼容，能通过市级应急广播平台实现广播下发；\n话筒需为鹅颈式话筒；\n灵敏度可达到：-35dB；\n指向性支持：心型指向；\n频率响应支持：120-10000Hz；\n支持语音对讲，支持自动应答，支持音量调节钮；\n内置监听3W喇叭，高保真信号源监听；\n支持丢包补偿(PLC)；\n支持96ms回音消除技术；\n动态自适应抖动缓存不小于300ms；\n支持G.722、G.729、G.711等语音编码；\n支持标准SIP协议；\n具备4*5键盘和显示屏，支持4个速拨建；\nIP获取方式：静态IP，10/100BASE-T，可支持多种网络协议，适应各种网络环境，支持跨网段和跨路由。","个",1,"高斯贝尔","GOS3382"]
[3,"交换机","提供8个千兆电口。\n支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x。\n千兆网络接入设计。\n线速转发、无阻塞设计。\n存储转发交换方式。\n坚固式高强度金属外壳。\n无风扇设计，高可靠性。        \n设备必须具有国家信息安全漏洞库一级技术支撑单位（投标时提供有效证明材料复印件作为佐证材料）。","台",1,"海康","DS-3E0508-S(B)",240]
[4,"电脑","Intel四核 8G 256G 23.8英寸","台",1,"AOC","AIO大师721",2099]
[5,"PVC管","PVC25","米",800]
[6,"辅材","电源线 网络线 水晶头 配线箱 支架 扎带 音柱支架  防水箱等","项",1,"国产","定制"]
["总  计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}