{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[14,0,14,4],[15,0,15,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["山亭村数字示范村项目询价三：全彩 P6 LED 屏清单"]
["序号","名称"," 数量","单位","单价","总价","说明"]
[1,"全彩LED屏",11,"平方",null,null,"保修1年 室外防水"]
[2,"接收卡",20,"张",null,null,"室外防水"]
[3,"发送卡",1,"张",null,null,"室外防水"]
[4,"视频处理器",1,"台"]
[5,"散热系统",1,"套",null,null,"2P空调1台"]
[6,"配电箱",1,"个",null,null,"漏电、过压保护 定时器"]
[7,"控制电脑",1,"套"]
[9,"框  体",13,"米",null,null,"保修1年 室外防水"]
[null,"立柱",1,"套",null,null,"双立柱结构"]
[10,"主电缆",30,"米",null,null,"把主电缆布到平体内"]
[11,"辅材 ",1,"套"]
[12,"安装费",1]
["合  计"]
["备注：屏幕尺寸受LED单元板限制 整体尺寸只能做到 长3.84米 宽2.88米。 本尺寸为内屏实际尺寸，不包含外框尺寸。"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}